**Taşlama Tezgahında Çalışma Talimatı**  
  
**1.AMAÇ**  
Taşlama işlerinin tarif edilmesi ve Çevre ve İSG konusunda alınacak önlemleri belirlemek ve riskleri en aza indirmektir.  
**2.UYGULAMA**  
**2.1.**Arızalı ve topraklaması olmayan fiş-priz sistemi kullanılmayacaktır.  
**2.2.**Fişi takarken, makine düğmesinin açık olmadığından emin olunacaktır.   
**2.1.**Açma-Kapama düğmesi işlevini yerine getirmiyorsa makine kullanılmayacaktır.  
**2.2.**Tezgâhların taş muhafazalarının takılı olması gerekir, aksi halde tezgâh çalıştırılmayacaktır.  
**2.3.**Kullanılan taş çapına göre tezgâh devrinin ayarlanması yapılacaktır.  
**2.4.**İş parçasını bağlamadan tezgâh kesinlikle çalıştırılmayacaktır.  
**2.5.**Makineyi çalıştırmadan ve yeni taş takmadan önce taşın çatlak, kırık ve uygun seçilmiş olup olmadığı kontrol edilecektir.  
**2.6.**Taş bağlanırken sıkı bağlanacaktır.  
**2.7.**Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin taşlama tezgâhının yanında bulunmadığı kontrolü yapılacaktır, eğer varsa çalışma ortamından derhal uzaklaştırılacaktır.  
**2.8.**Tezgah ilk çalışırken yana çekiliniz.  
**2.9.**Taş dönerken mesnet veya tabla hiçbir nedenle ayarlanmayacaktır.  
**2.10.**Soğuk yerlerde bulunan taş tezgâhlarında, ilk çalışmada veya yeni taş takıldığında,  
taş zorlanmayacaktır ve taşa yavaş yavaş yüklenilecektir.  
**2.11.**Hareket halindeki taşa kesinlikle dokunulmayacaktır.  
**2.12.**Dar elbiseler giyilecek, elbise kolları içeri doğru kıvrılacak, takı kullanılmayacaktır.  
**2.13.**Çalışırken koruyucu gözlük ve uygun eldiven kullanılacaktır.  
**2.14.**Çalışırken baş ve vücut tezgâhtan uzak tutulacaktır.  
**2.15.**Taşlama yaparken iş parçası taşa fazla kuvvetle bastırılmayacaktır.  
**2.16.**Tezgâhın ve makinenin keskin, delici ve dönen parçalarından eller uzak tutulacaktır.  
**2.17.**Tezgâh üzerinde anahtar vs. malzemeler bulundurulmayacaktır.  
**2.18.**Hatalı iş çıkaran tezgâhlarla kesinlikle taşlama yapılmayacaktır.  
**2.19.**Makine kullanılmıyorken mutlaka kapatılacaktır.  
**2.20.**Elektrik kablosu her zaman aletin arka kısmına doğru ve uzak tutulacaktır.  
**2.21.**Makine üzerine ve çalışma ortamına gelişigüzel malzeme bırakılmayacaktır.  
**2.22.**Mola ve paydoslarda makine çalışır durumda asla terk edilmeyecek ve anahtar  
kapatılıp tamamen durması için bir süre beklenecektir.  
**2.23.**Makine arıza durumunda hemen kapatılacak ve bakım sorumlusuna haber  
verilecektir.  
**2.24.**Kendi güvenliğiniz kadar çevrenizdekilerin de güvenliğini önemseyiniz.  
**2.25.**İş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durum söz konusu olduğunda amirine ve iş  
güvenliği ekibine haber verilecektir.