Vinç Kullanma Talimatı

1- KULLANIM ÖNCESİ YAPILACAK KONTROLLER

1,1 VİNCİN; RAY BAĞLANTILARINI,
1,2 HALATIN SAĞLAM OLUP OLMADIĞINI,
1,3 HALAT İLE KANCA BAĞLANTISINI,
1,4 HALATIN TAMBUR YATAKLARINA OTURUP OTURMADIĞINI, KONTROL EDİNİZ.

2- KULLANIM SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2,1 VİNCİ BOŞTA ÇALIŞTIRMAK SURETİYLE NRMAL ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI İZLEYİNİZ.

2,2 VİNÇ KANCASININ; KALDIRILACAK YÜKÜN TAM ORTASINDA OLMASINA DİKKAT EDİNİZ.

2,3 VİNCE KAPASİNDEN FAZLA YÜK YÜKLEMEYİNİZ.

2,4 KANCANIN; KALDIRILACAK YÜKE İYİ BAĞLANMIŞ OLMASINA DİKKAT EDİNİZ.

2,5 YÜKÜ 5 – 10 CM KALDIRMAK SURETİYLE BEKLETİNİZ. FRENLERİN TUTUP TUTMADIĞINI GÖZLEMLEYİNİZ.

2,6 YÜKÜ KALDIRMA VEYA İNDİRMA SIRASINDA VİNCİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK SERT HAREKET VE MANEVRALARDAN KAÇININIZ.

2,7 HİÇBİR ZAMAN KALDIRILAN VEYA İNDİRİLEN YÜKÜN ALTINDA DURMAYINIZ.

2,8 KALDIRILAN YÜKÜ UZUN SÜRE ASKIDA TUTMAYINIZ.

3- DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİGER HUSUSLAR

3,1 VİNCİ, KÜÇÜKTE OLSA ARIZALANMA DURUMUNDA KULLANMAYARAK İLGİLİLERE DERHAL HABER VERİNİZ.

3,2 PERİYODİK BAKIM VE KONTROL ÇALIŞMALARININ SÜRESİ İÇİNDE YAPILMIŞ OLMASINA DİKKAT EDİNİZ.

3,3 TOZ BULUNMAYAN HALATIN YAĞLI DURUMDA BULUNMASINI SAĞLAYINIZ.

3,4 HALATA HİÇBİR ZAMAN ÇIPLAK ELLE MÜDAHALEDE BULUNMAYINIZ.

3,5 ÇALIŞMA ALANI İÇİNE BAŞKALARININ GİRMESİNE İZİN VERMEYİNİZ.