**GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI**

* **Çalışma esnasında kaynakçı maskesi, eldiven, yanmaya mukavim emniyet giysisi ve işin özelliğine göre tarafınıza verilen kişisel koruyucu donanımları mutlak surette kullanınız.**
* **Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan kıvılcımların yangına sebebiyet vermemesi için yakınlarda yanıcı malzeme bulunmadığından emin olunuz.**
* **Çalışmaya başlamadan önce elektrik bağlantısını kontrol ediniz aşınmış, yıpranmış kablo var ise elektrik ekibine haber veriniz.**
* **Kaynak sırasında kesinlikle boyun bağı, sarkıntılı elbiseler giymeyiniz, kol saati, zincir, yüzük gibi süs eşyaları takmayınız.**
* **Kaynak sırasında açığa çıkan gazları kesinlikle solumayınız.**
* **Makinenin hiç bir elektrikli aksamına müdahale etmeyin ve hareketli parçalarına kesinlikle dokunmayınız.**
* **Şase kablolarının çıplak ve sıyrılmış olmamasına dikkat ediniz.**
* **Makine ile ilgili herhangi bir sorun varsa var ise mutlaka elektrik ekibine haber veriniz.**