**2. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?**

**I.** UN 2383 maddesini boşaltan temizlememiş ve gazdan arındırılmamış boş bir tanker Sınıf 3 levhası ile işaretlenmelidir.

**II.** UN 1394 dökme olarak taşındığında aracın her iki yanı ve arka tarafı Sınıf 4.3 levhası ile işaretlenmelidir.

**III.** UN 0482 ile 0434 maddeleri aynı araçta taşındığında Sınıf 1.1 levhası ile işaretlenmelidir.

**IV.** İstisnai ambalajlarda, Sınıf 7 kapsamında radyoaktif malzeme taşıyan aracın her iki yanı ve arka tarafı Sınıf 7 levhası ile işaretlenmelidir.

**V.** UN 3244 maddesi konteynerle taşındığında konteyneri taşıyan aracın dört tarafı

Sınıf 8 levhası ile işaretlenmelidir.

**A.** I, III ve IV **B.** I, II ve III **C.** I, IV ve V **D**. II, III ve IV **E.** Hepsi

2.Cevap D Soruda verilen maddelere baktığımızda tamamının levhalama ile ilgili olduğu görülmektedir. Levhalama ile alakalı kısım ADR Bölüm 5.3’te bulunuyor (Cilt II, Sf. 229)

I-Yanlış.. Levhalama yapılırken Tablo A Sütun 5’te yazılı olan etiketlere göre işaretleme yapılır. UN2383 için 3 ve 8 ile işaretleme yapılmalıdır. (Cilt II, Sf. 229, Ref. 5.3.1.1.1)

II-Doğru.. Tablo A Sütun 5’e bakıldığında sadece 4.3 etiketi ile levhalama yeterli olur. Dökme yük taşıyan araçlara levha takma kuralı Cilt II, Sf. 230, Ref. 5.3.1.4.1’de belirtiliyor.

III-Doğru.. Tablo A Sütun 3b’den sınıflandırma kodlarını bakıyoruz. UN0482->1.5D, UN0434->1.2G. Öncelikle Ref. 7.5.2.2’deki tablodan karışık yükleme yasağı var mı yo mu bakıyoruz.(Cilt II, Sf. 533). Birden fazla Sınıf 1 maddesini taşıyan aracın levhalanması ile alakalı kurallar Cilt II, Sf. 229, Ref. 5.3.1.1.2’de gösteriliyor.

IV- Şıklara bakınca doğru olması gereken fakat Ref. 5.3.1.1.3 ve 5.3.1.5.2 yanlış olduğunu belirtiyor..

V-Yanlış.. Konteyner taşıyan tehlikeli madde taşıyan araçların her iki yanına ve arkasına levha takılması gerekir. (Cilt II, Sf. 230, Ref. 5.3.1.3)

**5. Sınıf 3 ve Sınıf 6.1 maddelerin kalıntılarını içeren bertaraf edilecek, boş, temizlenmemiş ambalajların taşınmasında, aşağıdakilerden hangisi taşıma evrakında doğru şekilde yazılmıştır?**

**A.** UN 3509 BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, BERTARAF EDİLECEK, AMBALAJLAR (3, 6.1, 9 KALINTILARI İLE)

**B.** UN 3509 AMBALAJLAR, BERTARAF EDİLECEK, BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ (3, 6.1 KALINTILARI İLE), 9

**C.** UN 3509 BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, BERTARAF EDİLECEK, AMBALAJLAR (4.1, 6.1 KALINTILARI İLE) 9

**D.** UN 3509 BOŞ, İADE

**E.** UN 3509 BOŞ, İADE, 9

5. Sınıf 3 ve Sınıf 6.1 taşıma evrakı sorusu

Cevap B Taşıma evrakında olması gereken bilgiler Bölüm 5.4’de bulunuyor. (Cilt II, Sf. 239) Bu kısımda gördüğümüz üzere bertaraf edilecek, boş ya da temizlenmemiş ambalajların taşınması esnasında , taşıma evrakında olması gereken bilgiler Cilt II, Sf. 243, Ref. 5.4.1.1.19’da bulunuyor. B seçeneğindeki cevap şekli buna göre doğrudur.