### Ambalaj içinde UN 1230 maddesi taşınan bir araçta, aşağıda belirtilen hangi ilave

 **koruyucu teçhizatlar gereklidir?**

* 1. Kürek
	2. Acil durum maskesi
	3. Gözlük
	4. Kova (toplama kabı)
	5. Kanalizasyon örtüsü (drenaj mührü)
	6. İki adet dikilebilir uyarı işareti

**A.** I, III ve V **B.** I, II ve VI **C.** I, II, IV ve V **D.** III, IV ve V **E.** II, IV, V ve VI

Cvp: C) I-II-IV-V ref. 8.1.5.3 Tablo A dan UN 1230 un tehlike etiketi 3 ve 6,1

I – Gerek var

II- Tehlike etiketi numarası 2.3 ve 6.1 için gerekli demiş.

III-Şıklar elendiğinde bakmaya gerek yok

IV- Sınıf 3, 4.1, 4.3, 8 ve 9 ait katı ve sıvılar demiş gerek var

**8. Aşağıdaki belge sahibi sürücü, hangi tehlikeli maddeleri taşıyan aracı kullanabilir?**

1.

1. UN1203 – ambalajlı olarak
2. UN 1965 – ambalajlı olarak
3. UN 1202 – tankta
4. UN 0193 – ambalajlı olarak
5. UN 1046 no.lu tehlikeli madenin taşınmasından sonra boş, temizlenmemiş tanker

**A.** I, II ve IV **B.** I, II ve V **C.** II ve III **D.** III ve IV **E.** III, IV ve V

Cvp: A) I-II-IV ref. 8.2 ve 8.2.2.8.5

1. Sınıf 3 maddesi tanklar dışındanın altında yazıyor
2. Sınıf 2
3. Belgede tanklar kısmı boş
4. Sınıf 1 maddesi için patlayıcı uzmanlık eğitimi alması gerekir ancak UN0193 TK4 te taşıma kategorisi muafiyetinde taşınacağı için SRC 5 gerek yok
5. Sınıf 2 ve tank .Şoför sadece SRC5 18 saatlik temel eğitim almış bununla sadece ambalaj taşımacılığına izni var. Tank taşımacılığı için 12 saat daha uzmanlaşma eğitimi alması gerek. Ayrıca patlayıcı için 8 saat ve radyoaktif için 8 sa ilave ders alması gerek