**MATKAP KULLANIM TALİMATI**

* **Kesici matkap ucu delinecek parçanın cinsine ve kalınlığına göre seçilmelidir.**
* **Küçük parçaların delinmesinde matkaplarda mengene kullanılmalı, kullanılamıyorsa, özel sabitleştirme aparatları yapılmalıdır. Delinecek parça sabit hale getirilmelidir.**
* **Parça bağlama aparatı ve mengenenin matkap tezgahının pleytine sabit bağlandığı kontrol edilmelidir.**
* **Matkapta çalışırken parçanın delinmesi sırasında çapak sıçrayacağını dikkate alarak koruyucu gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır.**
* **Dönme hareketi yapan makinelerde, eldiven, kolye, bilezik, yüzük, künye kullanılması yasaktır.**
* **İş elbiselerinin kolları ve ceket uçları lastikli olmalı matkap ile çalışan personeli sarkık iş elbiseleri giymemelidir.**
* **Dönen matkabı malzemeye basan elin ve destek sağlayan diğer elin sağlam ve sitabil durumda olmasına dikkat edilmelidir.**
* **Matkap tezgahlarında çalışırken parça düşmelerine karşı burnu çelik maskaratlı ayakkabılar giyilmelidir.**
* **Delme sırasında aşırı ısı meydana geliyorsa soğutucu sıvı veya yağ kullanılmalıdır.**
* **Makina topraklamalarının yapılması gerekmektedir.**