**ŞOFÖRLER İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI**

1-Arızalı araçla yola çıkma. Arızayı firma yetkilisi veya amirlerine bildir.

2-Uykusuz ve hasta araç kullanma

3-Her şoför kullandığı vasıtanın bakımından sorumludur. Bakımsız araçla yola çıkma, işe başlama. Aracını her çalıştırdığında fren kontrolü yap.

4-Binek otolar ve servis araçları dışındaki vasıtalarla insan taşıması yapılması kesinlikle yasaktır.

5-Ağır vasıtalarda seyir halinde şoförden başka kimse bulunmayacaktır.

6-Karayollarında ve fabrika-işletme-şantiye dahilinde trafik kurallarına uy.

Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat et. Aşırı hız yapma.

7-Yağışlı havalarda kayma, heyelan, şevlerden taş düşmesi ihtimallerine karşı uyanık ve dikkatli ol.

8-İş makinalarına yaklaşırken dikkatli ol. Kendini ve başkalarını riske atacak manevralardan kaçın.

9-Geri manevralarda manevra yapacağınız sahanın boş ve güvenli olduğunu kontrol etmeden manevra yapma.

10-Fabrika, şantiye, her sahada ve yerde önceden belirlenen park sahaları dışında park yapma. Park esnasında şanzımanı kilitlemeyi ve el frenini çekmeyi unutma.

11-Damperli kamyonlar, damperleri kalkık olarak manevra yapmayacaktır.

12-Şev kenarlarında malzeme boşaltılması yapılan yerlerde, geri yanaşırken tekerlerin dayanması için takoz koyun.

13-Ehliyet sınıfının yeterli olmadığı aracı kullanma.

14-Fabrika, Şantiye dahilinde koruyucu güvenlik malzemesi kullan

***Yukarıdaki şoförler için özel iş güvenliği talimatını okudum. Önemini anladım. Bir suretini daima hatırlamak için aldım. Tamamen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim. Uymadığım takdirde iş akdimin fesih edilmesini peşinen kabul ederim.***

|  |  |
| --- | --- |
| **TEBLİĞ EDEN (İŞVEREN)** | **TEBELLÜĞ EDEN (ÇALIŞAN)** |
| ADI SOYADI | ADI SOYADI |
| GÖREV ÜNVANI | TC KİMLİK NO |
| İMZA | İMZA |

**ARAÇ PLAKA NO:**